开关电源原理分析
把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 
1.正激电路 
电路的工作过程: 
2 开关S开通后,变压器 油浸式电力变压器10KV级S11-M 绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长; 
2 S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为 . 
? 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位. 
正激电路的理想化波形: 
2.反激电路 
反激电路原理图 
工作过程: 
2 S1与S2交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2的交流电压.改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud的平均值,也就改变了输出电压Uo. 
2 S1导通时,二极管 二极管HSR7021-2.3-21 VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 
2 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流. 
2 S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降.S1和S2断态时承受的峰值电压均为Ui. 
由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和. 
半桥电路的理想化波形: 
工作过程: 
2 推挽电路中两个开关S1和S2交替导通,在绕组N1和N’1两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压. 
2 S1导通时,二极管VD1处于通态,电感L的电流逐渐上升. 
2 S2导通时,二极管VD2处于通态,电感L的电流也逐渐上升. 
2 当两个开关都关断时,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.S1和S2断态时承受的峰值电压均为2倍Ui. 
2 S1和S2同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通.
