LED广告牌制作最简单的教程 

准备工夫
先介绍一下制作上用到的材料 (全部材料电子城有售)
1.微动开关 (2-3元 一个)
2.LED 灯 (颜色：白、蓝、绿、红、灯、黄、自动闪灯等.....除自动闪灯外，所有颜色都有大头与细头两种) (1-5 元不等)
3.电池 (银锌纽扣电池的好处有二：一是易于藏在模型中、二是一粒就有 3V 电流
1. 制作开关
步骤一：先选择出适用的微动开关 (当然尺寸要比模型部件细小)
步骤二：由于模型胶较厚，所以先用工具将内部磨薄，与及在适当位置打开缺口，方便开关的按钮外露
步骤三：把两条电线分别接上开关的正极与负极
步骤四：检查开关能否正确藏于部件中的同时，试看部件能否正确拼合
2.LED灯连接
步骤一：把两条电线分别接上LED的正极与负极 (通常长为正，短为负，但不是定律，所以最好测试一下)
步骤二：用胶纸把电线包好，以免电线短路 (用甚么胶纸也没所谓，反正只有3V 电压)
注：如用在潮湿的情况下，为了安全起见，请用电工胶布
3. 放置LED灯
枪头选用细头的LED灯制作
步骤一：剪去枪头的接位及打通其位置
步骤二：由于LED灯头尾部较阔，而部件又没有那么宽阔，所以要在部件中刻出一个凹槽方可把灯藏好
注：要如何把灯藏好要看部件本身的空间，所以没有定律，大家随机应变吧!
枪中描准器的空间较大所以会选用大头的LED灯制作
步骤一：一样的做法，剪去前头接位及打通其位置
步骤二：把LED灯脚屈曲成一个可以固定在部件的形状，注意一点，正、负极要分开, 否则会短路
步骤三：把电线度好位置，在中间剪出胶囊以接驳之用
注：如经验少而未能剪出中间的接位(因为较易剪断)，大可以用两条电线分开连接
步骤四：接好电线，先测试一下有否把两支LED的正负极接错 (如接错应该细头果支不会着)
4. 选择放置电池的位置
要选择一个适当的位置并不容易，因为空间不太多,此次选用了较细尺寸的电池 (CR1220) 即 PG Zeta高达头用的那种.
步骤一：一如以往，把没用的地方通通剪去，因部件的情况而选择位置吧
步骤二：当然要试试能否把电池放进那空间
5. 制作电池盒
由于市面上可买到的电池盒尺寸都相对巨大，所以我们要度身订做制作使用的材料是一般模型店买到的模型胶板
步骤一：把胶板剪裁出比电池大的尺寸，以及剪出多条胶条作准备之用
步骤二：没有精确的量度工具，所以起来看看高度是否合适
步骤三：用模型胶水贴着胶条砌成一个凹字，再把面版贴上，制作出图中间的形状 (把多余的切去)
步骤四：在上方及下方分别开一个洞，作放置铁片之用
这次采用的铁片原料，是一般买袜子时的扣，这铁片相当好用，易屈曲之余又不易断裂
步骤五：把铁片屈曲成 Z 形，方便放进先前准备的位置
步骤六：把前后两方都分别制成图中形状，
注：因为这种电池的负极在上方而正极是可以接在下方或左右两边，但放在左右两边有机会接触到负极，所以建议放在下方
6. 接上电池盒
步骤一：把电池盒放在预先安排好的位置，尺寸刚刚好!...... (其实系制作电池盒时己经度好尺寸)
步骤二：接好电线，先把LED果边的线接好 (把负极接在电池盒的负极位)
注：其实把LED果边的正极接在电池盒的正极亦可，只要不是把正极接去负极即可
步骤三：把电池盒的正极驳在开关制的其中一条电线上即可，因为开关没有正负极之分
步骤四：老生常谈，接好就测试下吧!
步骤五：把开关的电线扭成 S 形，因为枪柄是可动的，S 形可以提供足够的弹性，当然要看部件空间而定
步骤六：把枪合拼好，再试试枪柄活动时会否令到电路接触不良，如有的话当然是作出修正
7.制作电池盒盖
相信大家都己有一定模型经验，制作一个适合的电池盒盖吧! 
