认识碳锌电池 

碳锌电池
碳锌电池乃一种极普遍的乾电池,早在1900年以前,已经商品化.碳锌电池的大小,形状和使用寿命有好几种.如果不计较其功能的强弱,则碳锌电池是一种安全又经济的电池,何况其来源没有问题.
碳锌(C-Zn)电池是一种电化学(Electrochemical)系统,它是以锌做阳极(阳极送出电子到电路中,因此是负极),以二氧化锰(MangneseDioxide)粉末混合物和其他材料当做阴极(正极);氯化铵(A nomonium chloride)的电解质冻 (ElectrolyteJelly)和氯化锌(Zinc chloride)溶解於水中当做电解液;而碳棒刀把外界电路的电子传回到阴极(正极).电池中的阴极混合物也当做去极剂(De-polarizer).
如果便用的电流很小,且使用的时间不长,则碳锌电池是最有效率的.如果使用的电流较大及使用的时间较长的话,则电池因化学反应放出电能所产生的氢气(HydrogenGas)会积在碳棒,阻碍其传导电子的能力,因而降低电池的效率.做为去极剂的阴极混合物,乃防止氢气存在碳棒的作用剂;因此,如没有去极剂的话,电池的工作效率会受到影响.然而,即使有去极剂,碳锌电池在大电流的使用状况下亦无法使用太久.
碳锌电池在电解质混合物和碳棒大小的制法上有许多型式完全不同.设计给收音机使用的电池,含有高百分比的活性电化学的 (Electrochemical)材料.这种电池比用於闪光町的电池具有较大的容量,因而,使得它在低电流的使用情况下,能维持很久; 而闪光阿用的电池,须含有更多的碳,以便能在短时间内产生大电流,触发闪光打泡.一般用和工业用电池,其使用寿命和容量特性,已经被修改成适用於此两种不同使用情况的特性
. 
碳锌电池的使用寿命和其使用情况有密切的关系.当所需的电流降低时,会改进电池的化学效率,以两个并联的电池代替一个电池,可以增长三倍的使用寿命.安培小时(Ampere-hour)碳锌电池使用到IV时的使用寿命估计的容量跟电池的大小和使用电流的高低很有关系,其他影响电池使用寿命的因素尚有周围温度和放在电池架上的时间.在室温为20℉时,电池的容量约降低一半;而在-2O℉时,几乎降到零.假如把特殊的电解液加入电池,将会稍为改善低温的功能.如电池一直被存放在温度70℉的环境中,则其使用寿用大约缩短一半,假如电池被放在更高的温度中,则其变质的速度会更快.

