使用电位器应注意的事项

①使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当，无机械杂声。用万用表检查标称电阻值，应符合要求。若用万用表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值，在缓慢旋转电位器旋柄轴时，表针应平稳转动、无跳跃现象。

②由于电位器的一些零件是用聚碳酸酣等合成树脂制成的，所以不要在含有氨、胺、碱溶液和芳香族碳氢化合物、酮类、卤化碳氢化合物等化学物品浓度大的环境中使用，以延长电位器的使用寿命。

③对于有接地焊片的电位器，其焊片必须接地，，以防外界干扰。

④电位器不要超负载使用，要在额定值内使用。当电位器作变阻器调节电流使用时，允许功耗应与动触点接触电刷的行程成比例地减少，以保证流过的电流不超过电位器允许的额定值，防止电位器由于局部过载而失效。

为防止电位器阻值调整接近零时的电流超过允许的最大值，最好串接一限流电阻，以避免电位器过流而损坏。

⑤电流流过高阻值电位器时产生的电压降，不得超过电位器所允许的最大工作电压。

⑥为防止电位器的接点、导电层变质或烧毁，小阻值电位器的工作电流不得超过接点允许的最大电流。

⑦电位器在安装时必须牢固可靠，应紧固的螺母应用足够的力矩拧紧到位，以防长朝使用过程中发生松动变位，与其他元件相碰而引生电路故障。

⑧各种微调电位器可直接在印制电路板上安装，但应注意相邻元件的排列，以保证电位器调节方便而又不影响相邻元件。

⑨非密封的电位器最容易出现噪声大的故障，这主要是由于油污及磨损造成的。此时千万不能用涂润滑油的方法来解决这一问题，涂润滑油反而会加重内部灰尘和导电微粒的聚集。正确的处理方法是，用蘸有无水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢，并清除接触电刷与引出簧片上的油溃。

⑩电位器严重损坏时需要更换新电位器，这时最好选用型号和阻值与原电位器相同的电位器，还应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值的电位器，可用相似阻值和型号的电位器代换。代换的电位器阻值允许增值变化20%-30%，代换电位器的额定功率一般不得小于原电位器的额定功率。除此之外，代换的电位器还应满足电路及使用中的要求。 

