保险丝管的结构形式

根据不同的使用要求，保险丝管在结构上可分为无引线式保险丝管和引线焊接式保险丝管两种类型，如图8-1 所示。无引线式保险丝管通常需与相应的保险丝座配套使用以方便更换;引线焊接式保险丝管则可以直接焊接在印制电路板或别的电路器件上，它可以减小电路的空间位置。


保险丝管有玻璃外壳和坚壳之分。按熔断时间的不同，又可分为普通保险丝管、快速熔断保险丝管及延时熔断保险丝管。普通保险丝管的熔断时间较慢.但价格低廉，可应用于一般要求不高的过流保护电路中。快速熔断保险丝管的最大特点是熔断时间短，适用于要求快速切断电路的场合。延时熔断保险丝管能短时承受大电流的冲击，而且在电流过载超过一定时限后才能可靠熔断。它的这一特点决定了它主要应用在开机瞬时电流较大的场合，它所能承受的瞬时大电流为正常额定电流5~7陪。

