带磁心线圈的设计

1.磁心和导线的选择
在应再磁心时，主要应考虑工作频率和Q 值的要求.一般工作频率在1MHz 以下,应采用锰锌铁氧体材料制作的磁心;工作频率高于1MHz时,应采用镍锌铁氧材料制作的磁心。在要求高Q 值而工作频率较低的条件下，应选用较大尺寸的磁心。

选择绕制线固的导线时，主要与工作频率有关在工作频率较低时.可选用线径较粗的单股导线;当工作频率在1MHz以上而电感又很小时.仍可使用单股的较粗漆包线绕制;当工作频率为数百赫兹时.则应采用多股丝漆包线。


2. 电感量的计算方法
带磁心线圈的电感量，由于和磁心的种类及形状有关，计算复杂且计算结果和实际相差较大因此通常使用一种适用于各种磁性材料的简便计算方法
根据理论推导，当线圈的尺寸及所选用的磁心确定后.贝IJ 其相应的参数就可以认为是一个确定值，可以把它看成是一个常数υ 此时线圈的电感量仅和1 线圈匝数的平方成正比，际!此可以列出磁心线圈电感的计算式，即


                                                                                                                              L = KN2
式中:N ------线圈的匝数;
         K-------系数.它与线圈的尺寸及磁性材料有关


一般K 值的大小是由试验确定的一当要绕制的线圈电感量为某一值Lm时‘可先在骨架上(也可以直接在磁心上)缠绕10匝，然后用电感测量仪测出其电感量Lo ,再用下面的公式
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例:一个磁心，在其上面缠绕10匝线圈后得到的电感为1mH ，试求制作一个电感量为9mH 的带磁心的线圈，应绕多少匝?
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