使用电感线圈时，酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行，它不但可以对电感量进行测量，而且对线圈的Q 值也可以进行测量。


线圈产生短路臣时，将会使损耗大大增加，甚至无法使用。线圈的短路臣应用线圈短路测试仪进行测量。


电感线圈在使用中，若没有专门的测量仪器，可用万用表进行简易的质量判断。可先用万用表电阻挡测量线圈的直流电阻，再与原确定的阻值或标称阻值相比较。如果测得的阻值为无穷大，则可断定线圈有断线;若测得的阻值小了很多，则可判定线圈有短路臣。这两种情况的出现，都可以判定线圈有质量问题，不能再使用。若检测的电阻与原确定或标称电阻相差不大，则可认为线圈的质量基本是好的。


有些线圈在使用时需要对电感量进行微调，常用的方法有:
①单层线圈微调方法。微调时改变线圈之间的间距，就可以改变电感量的大小O 对于应用于短波或超短被回路中的线圈，常在线圈的端部留出半圈作为微调，移开或折转这半圈即可改变电感量。
②多层线圈的微调方法。对于想做调的多层线圈一般可将总圈数的20% - 30% 作为分段绕制，移动彼此之间的相对距离，即可微调电感量的10% - 15% 。
③带磁心线圈的微调方法。可通过调节磁心在线圈的位置来改变电感量。

提高线圈Q 值所采取的措施如下:
①根据工作频率选择绕制线圈的导线。低频段工作的电感线圈应采用漆包线等带绝缘的导线绕制.对于工作频率在几十千赫至两兆赫之间的电感线圈，应采用多股绝缘导线绕制，以增加导体有效截面积，减少集肤效应的影响.可使Q 值提高30% - 40% 。对于工作频率高于2MHz 的电感线圈，应采用单股粗导线绕制，导线的直径一般在0.3 - 1.5mm 之。


②选用优质骨架.减少介质损耗。通常对于要求损耗小、工作频率高的电感线圈，应选用高频陶墅、聚囚氟乙烯、聚苯乙烯等高频介质材料做骨架。对于超高频工作的电感线圈，可用无骨架方式绕制。


③选用带有磁心的电感线圈电感线圈中带有磁心时，可使线圈圈数及其电阻大大减少，有利于Q 值的提高内


④合理选择屏蔽罩的尺寸。线圈加屏蔽罩后，会增加线圈的损耗，降低Q 值。因此，屏敝罩的尺寸不直过大和过小一般来说，屏蔽罩直径与线圈直径之比以1. 6-2.5 为宜，这样可使Q 值降低小于10%。


在高频电路工作中的电感线圈，应选用分布电容小的线圈。采用凸筋式骨架或无骨架绕制的线圈，可使分布电容减少15% -20% 采用分段绕制的多层线圈，其分布电容可减少1/3 - 1/2 对多居线阁，要应用直径小、绕组长度小或绕组厚度大的线圈，因为这种结构的线圈分布电容小。应指出的是，经过浸渍处理或涂封的钱圈，分布电容将增加20% - 30% 。虽然浸渍处理或涂封有助于线圈的防潮，但在使用时要权衡其利弊。

有时为了满足使用要求，对电感线罔采用串联或并联方式使用，应注意串联起来的总电感量是增大的，而并联的总电感是减少的，它们口I 通过下面公式进行计算:


上述的计算公式，是针对每个线圈的磁场各自隔离而无接触的情况的，如果各线圈之间的随场发生接触，就应另当别论了。


自制线圈时，应确保机械结构的牢固性，线圈绝不允许有松匝现象。

带有抽头的线圈，应在看明抽头标志后方可接入电路。对于自制带有抽头的线圈，则应做好抽头标记。

线圈受潮后极易断线，或因绝缘不好而形成击穿短路，因此应防止在湿度很大的条件下使用。


在安装时，线圈的装配位置与其他电子元器件的相对位置要布局合理，以防影响整机的正常工作。

