电感线圈的标志方法

为了便于生产和使用，常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上，标志的方法有直标法和色标法两种。


1.直标法
直标法指的是，在小型电感线圈的外壳上直接用文字标出电感线圈的电感量、允许偏差和最大直流工作电流等主要参数。其中最大工作电流常用字母标志，如表5-1 所示。


2. 色标法
色标法指的是，在电感线圈的外壳上涂有不同颜色的色环，用来表明其参数，如图5-8 所示第一条色环表示电感量的第一位有效数字;第二条色环表示电感量的第二位有效数字;第三位色环表示十进倍数;第四条色环表示允许偏差。数字与色环颜色所对应的关系与电阻器色环标志法相同，可参阅第二章第三节中的电阻器色标法。所标志的电感量单位为μH 。
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