( 1 )应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路，一般可选用纸介电容器，也可选用低频监介电容器。在高频电路中，当电气性能要求较高时，可选用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中，可选用塑料薄膜电容器。在电惊滤波、去耦电路中，一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中.应选用云母电容器、漆膜电容器或钽电解电容器。对于高压电路，应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路，应选用可变电容器及微调电容器。


(2) 合理确定电容器的电容量及允许偏差。在低频的榈合及去牺电路中，一般对电容器的电容量要求不太严格，只要按计算值选取稍大一些的电容量便可以了。在定时电路、振荡回路及音调控制等电路中.对电容器的电容量要求较为严格，因此选取电容量的标称值应尽量与计算的电容值相一致或尽量接近，应尽量选精度高的电容器。在一些特妹的电路中，往往对电容器的电容量要求非常精确，此时应选用允许偏差在±0.1% ~ ±0.5% 范围内的高精度电容器。


(3)选用电容器的工作电压应符合电路要求。一般情况下，选用电容器的额定电压应是实际工作电压的1.2- 1. 3 倍。对于工作环境温度较高或稳定性较差的电路，选用电容器的额定电压应考虑降额使用，留有更大的余量才好。


若电容器所在电路中的工作电压高于电容器的额定电压，往往电容器极易发生击穿现象，使整个电路无法正常工作。


电容器的额定电压一般是指直流电压，若要用于交流电路，应根据电容器的特性及规格选用;若要用于脉动电路，则应按交、直流分量总和不得超过电容器的额定电压来选用。


(4) 优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器。


(5) 应根据电容器工作环境选择电容器。电容器的性能参数与使用环境的条件密切相关，因此在选用电容器时应注意:

①在高温条件下使用的电容器应选用工作温度高的电容器;
②在潮温环境中工作的电路，应选用抗湿性好的密封电容器;
③在低祖条件下使用的电容器，应选用耐寒的电容器.这对电解电容器来说尤为重要，因为普通的电解电容器在低温条件下会使电解液结冰而失效。


(6) 选用电容器时应考虑安装现场的要求。
电容器的外形有很多种，选用时应根据实际情况来选择电容器的形状及引脚尺寸。例如，作为高频旁路用的电容器最好选用穿心式电容器，这样不但便于安装，又可兼作接线柱使用。

