LED显示屏的分类详解 
　1. 按使用颜色分为：
单红色、单绿色、红绿双基色、红绿蓝三色、全彩、自然色；单基色led显示屏（含伪彩色led显示屏-显示器件），双基色led显示屏和全彩色（三基色）led显示屏。按灰度级又可分为16、32、64、128、256级灰度led显示屏等。
　　2. 按使用功能分为：
　　图文显示屏、多媒体视频显示屏、行情显示屏、条形显示屏、利率显示屏、文本led电子显示屏、图文led电子显示屏、计算机视频led电子显示屏、电视视频led电子显示屏和行情led电子显示屏等。行情led电子显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的led显示屏。
　　3. 按使用环境分为：
　　室内led显示屏、室外led显示屏、半户外led显示屏。led大屏,led大屏幕。
　　4. 按发光点直径或点间距分为：
　　φ3.0、φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ8.0、ph8、ph10、ph16、ph20、ф3.0、ф3.75、ф4.8、ф5.0、ф8.0、ф15、ф19、ф26等。
　　5. 基本发光点：
非行情类led电子显示屏中，室内led显示屏按采用的led单点直径可分为φ3mm、φ375mm、φ5mm、φ8mm、和φ10mm等显示屏；室外led显示屏按采用的象素直径可分为φ19mm、φ22mm和φmm26等led显示屏。
　　行情类led显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch)、2.5cm(1.0inch)、3.0cm(1.2inch)、4.6cmm(1.8inch)、5.8cm(2.3inch)、7.6cm(3inch)等led显示屏。
　　6. 按像素密度分：
　　2500点、3906点、5102点、6944点、10000点、虚拟3906*4=12384点、15625点、17199点、17772点、 27778点、44321点、62500点也就是1万点、1万7千点、1万5千点、2万7千点、4万4千点、6万2千点等led显示屏
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