电子语音录放模块

电子语音录放模块是一种语音录放集成电路，它是以语音处理器为核心电路而发展起来的一种新型语音电路。它使用方便，可直接用扬声器和话筒作为录音和放音的元件，有的模块甚至只用扬声器便可进行录音及放音。电路的外围元件很少，且不怕掉电，录入的语音信息可长期保存，也可重复录10万次以上。这种模块在录音结束后可自动进入备用状态，只要触发电路，便可输出语音信号，可直接驱动扬声器发出语音声响。它的尺寸也很小，对开发微型语音电子产品极为有利。

电子语音录放模块的优良特性，使它在便携式语音录放机、语言学习装置、自动应答电话、工业智能仪表、高级玩具及消费类家用电器中得到了广泛的应用。

下面以BA9902语音录放模块为例，介绍一下这类电路的应用。BA9902是一种20秒高音质、低价位、直接储存语音的录放模块。该模块工作电压为5V，可以录音时间为20秒，内部有自动增益控制电路(AGC)，用话筒输入最大电压为20mV(峰一峰值)，线录最大输入电压为50mV(峰一峰值)，扬声器输出功率为12mW。该模块的尺寸为21mmx18mm。下图所示电路是BA9902的应用电路。图(a)所示电路是利用扬声器作话筒来录音的电路，录音时只要按下开关S1，使6脚成为低电平就可以进行录音。此时发光二极管VD被点亮，表示正在录音。放音时，只要按一下开关S2进行下降沿触发，电路即可放出录入的语音声。图(b)所示电路采用线录方式，输入信号从①脚输入。这种录制方式音质较好。图(c)所示电路为话筒录音电路，录制时语音信号经三极管VT放大后由集电极输出给BA9902电路的①脚。


