常见运放型号知识
  
CA3130 高输入阻抗运算放大器 Intersil[DATA]
CA3140 高输入阻抗运算放大器
CD4573 四可编程运算放大器 MC14573
ICL7650 斩波稳零放大器
LF347(NS[DATA]) 带宽四运算放大器 KA347
LF351 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF353 BI-FET双运算放大器 NS[DATA]
LF356 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF357 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF398 采样保持放大器 NS[DATA]
LF411 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF412 BI-FET双运放大器 NS[DATA]
LM124 低功耗四运算放大器(军用档) NS[DATA]/TI[DATA]
LM1458 双运算放大器 NS[DATA]
LM148 四运算放大器 NS[DATA]
LM224J 低功耗四运算放大器(工业档) NS[DATA]/TI[DATA]
LM2902 四运算放大器 NS[DATA]/TI[DATA]
LM2904 双运放大器 NS[DATA]/TI[DATA]
LM301 运算放大器 NS[DATA]
LM308 运算放大器 NS[DATA]
LM308H 运算放大器（金属封装） NS[DATA]
LM318 高速运算放大器 NS[DATA]
LM324(NS[DATA]) 四运算放大器 HA17324,/LM324N(TI)
LM348 四运算放大器 NS[DATA]
LM358 NS[DATA] 通用型双运算放大器 HA17358/LM358P(TI)
LM380 音频功率放大器 NS[DATA]
LM386-1 NS[DATA] 音频放大器 NJM386D,UTC386
LM386-3 音频放大器 NS[DATA]
LM386-4 音频放大器 NS[DATA]
LM3886 音频大功率放大器 NS[DATA]
LM3900 四运算放大器
LM725 高精度运算放大器 NS[DATA]
LM733 带宽运算放大器
LM741 NS[DATA] 通用型运算放大器 HA17741
MC34119 小功率音频放大器
NE5532 高速低噪声双运算放大器 TI[DATA]
NE5534 高速低噪声单运算放大器 TI[DATA]
NE592 视频放大器
OP07-CP 精密运算放大器 TI[DATA]
OP07-DP 精密运算放大器 TI[DATA]
TBA820M 小功率音频放大器 ST[DATA]
TL061 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]
TL062 BI-FET双运算放大器 TI[DATA]
TL064 BI-FET四运算放大器 TI[DATA]
TL072 BI-FET双运算放大器 TI[DATA]
TL074 BI-FET四运算放大器 TI[DATA]
TL081 BI-FET单运算放大器 TI[DATA]
TL082 BI-FET双运算放大器 TI[DATA]
TL084 BI-FET四运算放大器 TI[DATA] 
